
EKSPLOATUOTO GAISRINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Perkančios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai

	1.
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1
	Automobilis pagamintas Europos Sąjungoje.

	1.2
	Turi būti sudaryta automobilio apžiūros galimybė, Lietuvos Respublikos teritorijoje, prieš pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pateiktos informacijos tikslingumui nustatyti.

	1.3
	Automobilis varomas visais ratais, ratų formulė 4x4. Turi būti diferencialų blokavimas.  

	1.4
	Automobilio matmenys (įskaitant  sumontuotą įrangą ir konstrukcinius elementus):
- ilgis ne daugiau kaip 680 cm;
- plotis (be veidrodžių) ne daugiau kaip 250 cm;
- aukštis ne daugiau kaip 310 cm.

	1.5
	Automobilio ašių skaičius ne daugiau kaip dvi. Ant abiejų ašių viengubos padidinto pravažumo padangos, išmatavimai ne mažesni kaip 12,5 R 20. Padangų likutis ne mažiau 85 proc.

	1.6
	Automobilio cisternoje įrengta tvirtinimai suslėgto oro kvėpavimo aparatams (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir jų rezerviniams balionams (2 vnt.).

	1.7
	Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki - 30° C).

	1.8
	Bendroji automobilio masė turi būti ne daugiau kaip 11000 kg. Automobilis turi atitikti transporto priemonės N2  klasę ir tipą  BA-SN

	1.9
	Automobilyje turi būti įrengti priešrūkiniai žibintai.

	1.10
	Pneumatinė stabdžių sistema. 

	1.11
	Maksimalus greitis turi būti ne mažesnis kaip 85 km/h

	1.12
	Kabina skirta ne mažiau kaip 3 ugniagesiams (įskaitant vairuotoją).

	1.13
	Dyzelinis variklis. Variklio galia turi būti ne mažiau 130 kW

	1.14
	Pavarų dėžė turi būti mechaninė.

	1.15
	Degalų bako talpa ne mažiau 80 ltr.

	1.16
	Kabinos ir antstato konstrukcijų spalva raudona (RAAL 3000  , kontrastiška spalva – balta

	1.17
	Atsarginis ratas, domkratas tinkantis pakeisti pilnai pakrauto automobilio bet kurį ratą, raktas ratų veržlėms atsukti.

	1.18
	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos šviesos signalizacijos žibintai automobilio gale ir priekyje.   Automobilyje turi būti įrengta pneumatinė, ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų garso signalizacija. Automobilyje turi būti sumontuotas paieškos žibintas.

	1.19
	Automobiliui ir jame sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip  12 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.

	1.20
	Automobilis privalo turėti Techninės ekspertizės pažymą.

	1.21
	Automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimu, galiojančiu ne trumpiau kaip  1 (vieną) mėn. 

	1.22
	Automobiliui turi būti atliktas techninis aptarnavimas, pakeisti filtrai ir eksploataciniai skysčiai. Automobilyje privalo būti gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys, liemenė, avarinis sustojimo ženklas.

	1.23
	Tiekėjas turės apmokyti darbuotojus dirbti su automobiliu ir specialiais agregatais.

	2.
	Reikalavimai automobilio antstatui:

	2.1
	Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių. Visi sujungimai hermetiški. Žaliuzės turi turėti  patogias rankenas. Durelių rankenų konstrukcija turi būti patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines. Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriuose turi būti įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnoms.Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms gaisrinėms slėginėms žarnoms.  Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Antstate turi būti įrengta ne mažiau 1 vnt. ištraukiama lentyna, įrangai susidėti. Ant anstato stogo turi būti sumontuota dėžė įrangai sudėti.

	2.2
	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, jos talpa ne mažesnė nei 2400 litr. ir ne didesnė kaip 3000 litr. Cisternoje turi būti įrengta: - perpylimo sistema, kuri perteklinį vandenį saugiai nuleidžia iš vandens cisternos. Prie cisternos turi būti prijungti vamzdžiai (vandens komunikacijos). Vandens užpylimo vamzdyje turi būti sumontuotas papildomas slėgio manometras. 

	2.3
	Vandens siurblys – išcentrinis, kombinuotas, varomas varikliu per papildomą transmisiją,  siurblio našumas ne mažiau 1600 l/min, prie 8 bar., sumontuotas automobilio gale. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 88 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Gaisrinis siurblys turi turėti ne mažiau kaip po 1 vnt. Iš abiejų antstato pusių vandens tiekimo atvamzdžius su ,,STORZ“ tipo sujungimo movomis arba lygiavertes sujungimo movas.
Taip pat turi būti galimybė pildyti vandens cisterną tiek per gaisrinį siurblį tiesiogiai tiek nuo hidranto.

	2.4
	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta:
- manovakumetras (rodantis išretinimą gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje);
- manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje);
- siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas, siurblio darbo laikas ne daugiau 260 val;
-  vandens kiekio cisternoje rodiklis;
- siurblio darbo zona turi turėti apšvietimo žibintą.

	2.5
	Antstate turi būti greito reagavimo ritė su aukšto slėgio žarna (ne trumpesnė 30 m ilgio)  su švirkštu, formuojančiu kompaktinę  ir  išpurslintą  vandens čiurkšlę.

	2.6
	 Turi būti įrengtas stacionariai teleskopinis apšvietimo stiebas su žibintais.

	2.7
	Turi būti įrengtas antstato stogo darbo vietos apšvietimas, atbulinės eigos garso signalas.

	2.8
	Automobilyje turi būti sukomplektuotos vandens įsiurbimo žarnos, kurių bendras ilgis ne mažiau kaip 8 m. Žarnų diametras turi būti ne mažesnis kaip vandens siurblio įsiurbiamosios angos diametras, įsiurbimo žarnos turi būti su „Storz“ tipo sujungimo movomis arba lygiavertėmis movomis. Prie įsiurbimo žarnų turi būti prijungiamas ir įsiurbimo tinklelis – koštuvas su sujungimo mova, plūduras ir universlūs raktai. Ant antstato arba antstato viduje turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti.

	2.9
	Automobilyje turi būti lafetinis švirkštas, našumas 1600 l/min / 8bar

	3.
	Pirkimui taikomi žalieji kriterijai

	3.1
	Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 4.4.4.3 papunkčiu, vykdydami pirkimą, siekiame įsigyti prekę, darančią kuo mažesnį poveikį aplinkai – transporto priemonė neturi teršti aplinkos – turi būti netarši. Su pasiūlymu turi būti pateikta privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita.
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